**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**за**

**изпълнение на обществена поръчка с предмет: „РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СПОРТЕН КОМПЛЕКС - ГР.КАСПИЧАН“ - ЕТАП 2: ПЛОЩАДКА ЗА СКЕЙТБОРД И ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА ТРИБУНА В СКЕЙТБОРД АТРАКЦИЯ“, финансиран съгласно Административен договор № BG06RDNP001-7.007-0015-C01/15.05.2019 год. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” № BG06RDNP001-7.007 – СПОРТ – проект *„Изграждане на площадка за скейтборд и ролери в град Каспичан”***

**Площадката** се оформя с филцов бетон В25 и се полага повърхностен втвърдител (топинг) за шлайфан бетон - износоустойчив агрегат APS кварц. Репарирането на част от трибуните в скейтборд атракция също е с бетон В25 и армировка, съгласно одобрен инвестиционен проект

**Скейтборд съоръжение - "пикник маса":**

Съоръжението е с метална носеща конструкция - прахово боядисана черна стомана. Плоскостите са хидрофобен шперплат с метален обков - неръждаема стомана.

Ориентировъчни размери - дължина 300см, ширина 170см, височина на "пейките" - 30 см, височина на „масата" 60см.

**Скейтборд съоръжение - "пирамида":**

Съоръжението е с метална носеща конструкция - прахово боядисана черна стомана. Плоскостите са хидрофобен шперплат с метален обков - неръждаема стомана.

Ориентировъчни размери - дължина 580см, ширина 460см, височина - 60 см.

**Скейтборд съоръжение - "Сплайн":**

Съоръжението е с метална носеща конструкция - прахово боядисана черна стомана. Плоскостите са хидрофобен шперплат с метален обков - неръждаема стомана.

Ориентировъчни размери - дължина 470см, ширина 120см, височина - 90 см.

**Скейтборд съоръжение - "рампа за отскок":**

Съоръжението е с метална носеща конструкция – прахово боядисана черна стомана. Плоскостите са хидрофобен шперплат с метален обков - неръждаема стомана.

Ориентировъчни размери - дължина 170см, ширина 170см, височина - 60 см.

**Прогнозните количества на необходимите СМР за ремонт на съответните подобекти са както следва:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***№*** | ***Вид работа*** | ***Ед.м-ка*** | ***Кол-во*** |
| 1 | Доставка и полагане на трошен камък, фракция 0-40мм за унипаваж с дебелина 30см | м3 | 21,00 |
| 2 | Доставка и полагане на трошен камък, фракция 0-8мм за унипаваж с дебелина 5см | м3 | 3,50 |
| 3 | Доставка и полагане на настилка от унипавета на пясъчна основа | м2 | 70,00 |
| 4 | Доставка и полагане на бетонов бордюр 8 /16см., включително подложен бетон марка B15 | м | 24,00 |
| 5 | Полагане на повърхностен втвърдител (топинг) за шлайфан бетон - износоустойчив агрегат APS кварц | м2 | 380,00 |
| 7 | Доставка и монтаж на скейтборд съоръжение - "пикник маса" | бр. | 1,00 |
| 8 | Доставка и монтаж на скейтборд съоръжение - "пирамида" | бр. | 1,00 |
| 9 | Доставка и монтаж на скейтборд съоръжение - "Сплайн" | бр. | 1,00 |
| 10 | Доставка и монтаж на скейтборд съоръжение - "рампа за отскок" | бр. | 1,00 |
| 11 | Кофраж за стени и парапети | м2 | 72,82 |
| 12 | Доставка и полагане на бетон В25 филцов за основи | м3 | 28,00 |
| 13 | Направа и монтаж на армировка АI | кг | 87,00 |
| 14 | Направа и монтаж на армировка - АIII | кг | 6236,03 |
| 15 | Бетон В25 за репариране на трибуни | м3 | 47,00 |
| 16 | Армирана бетонова настилка В25 | м3 | 25,00 |
| 17 | Натоварване и извозване на строителни отпадъци | м3 | 75,00 |
| 18 | Направа на временно ел.табло | бр. | 0,00 |
| 19 | Доставка и извозване на фургони /контейнери/ | бр. | 0,00 |
| 20 | Наем 3а химическа тоалетна | бр. | 0,00 |
| 21 | Машиносмени за автокран | бр. | 0,00 |
| 22 | Табели и знаци | бр. | 0,00 |
| 23 | Доставка и извозване на контейнери за стр.отпадъци  | бр. | 0,00 |
| 24 | Изкоп - плътна маса | м3 | 101,27 |
| 25 | Натоварване и превоз на маса до депо на разстояние около 15км със среден коефициент на разбухване 1,3 | м3 | 131,65 |

Обектът/строежът е **IV-та категория** – строежи по чл.137, ал.1, т.4 буква «б» от ЗУТ За обекта има издадено Разрешения за строеж № 38 от 06.08.2015 год., Заповед № РД-25-183 от 19.04.2018 год. и Заповед № РД-25-155 от 04.04.2019 год. на Главния архитект на община Каспичан, въз основа на одобрен технически инвестиционен проект.

Същите са неразделна част от настоящата документация.

**ИНФОРМАЦИОНАН ТАБЕЛА**

Изпълнителят следва, за своя сметка, да изработи и постави **информационна табела за всеки подобект.**

Табелата следва да бъде изработена в съответствие с изискванията на Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи и да съдържа:

1. дата на откриване на строителната площадка;

2. номер и дата на разрешението за строеж;

3. точен адрес на строителната площадка;

4. възложител/и (име/на и адрес/и);

5. вид на строежа;

6. строител/и (име/на и адрес/и);

7. координатор/и по безопасност и здраве за етапа на инвестиционното проектиране (име/на и адрес/и);

8. координатор/и по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на строежа (име/на и адрес/и);

9. планирана дата за започване на работа на строителната площадка;

10. планирана продължителност на работа на строителната площадка;

11. планиран максимален брой работещи на строителната площадка;

12. планиран брой строители и лица, самостоятелно упражняващи трудова дейност на строителната площадка;

13. данни за вече избрани подизпълнители.

Проектът и местоположението на табелата следва да се съгласува предварително с Възложителя и да се одобри по надлежния ред (съгласно изискванията на ЗУТ).